Nowy Targ, 03.02.2020r.

Znak sprawy: ZA.272.3.2020

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **Roboty budowlane – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Nauczyciela przy ulicy Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu – Etap II obejmujący zmianę rozmieszczenia pomieszczeń na kondygnacjach w budynku Domu Nauczyciela oraz zmianę planu zagospodarowania terenu wokół budynku w celu dostosowania do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:

1. Czy ścianki HPL na parterze również podlegają wycenie? Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.
2. Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni czynnej okna oddymiającego, występuje rozbieżność między projektem a przedmiarem.
3. Prosimy o doprowadzenie do zgodności pozycji w elemencie poszerzenie biegu schodów, w przedmiarze ilość stali 6,24 kg fi do 7mm, na rysunku konstrukcyjnym fi 12, waga 47kg.
4. Proszę o podanie rodzaju i wielkości drzew przewidzianych do zasadzenia.
5. Proszę o informację kto ponosi koszty serwisowania urządzeń ( np. windy ) w okresie gwaracji – Wykonawca , czy Zamawiający.
6. Prosimy o uzupełnienie projektu o opis warunków ochrony p.poż. dla obiektu.
7. Czy dla obiektu została sporządzona ekspertyza p.poż. z wydanym postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego?

Odpowiedzi :

1. Czy ścianki HPL na parterze również podlegają wycenie? Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odp.:*W przedmiarze branża budowlana należy wprowadzić następujące zmiany:*

*- poz. 2.22.1.1 należy zmienić obmiar z 4,00 m2 na 10,48 m2*

*- poz. 2.22.1.2 należy zmienić obmiar z 6,00 m2 na 10,00 m2*

*- poz 2.22.2. Element – jest: ‘’Nowe ścianki działowe HPL piwnica’’ powinno być ’’Nowe ścianki działowe HPL parter”*

1. Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni czynnej okna oddymiającego, występuje rozbieżność między projektem a przedmiarem.

Odp.:*- zgodnie z projektem okno odymiające o wymiarach 78x140 cm o parametrach zgodnie z poz. przedmiaru 2.37.2.2 przy czym powierzchnia czynna oddymiania Aa przedmiotowego okna oddymiającego powinna wynosić min. 0,53 m2*

1. Prosimy o doprowadzenie do zgodności pozycji w elemencie poszerzenie biegu schodów, w przedmiarze ilość stali 6,24 kg fi do 7mm, na rysunku konstrukcyjnym fi 12, waga 47kg.

Odp.:*W przedmiarze branża budowlana należy wprowadzić następujące zmiany:*

- poz. 2.15.1.1 należy zmienic obmiar z 156 szt na 48.szt

- poz. 2.15.1.2 należy zmienić podstawę KNR 401/202/2 (2) na KNR 202/290/4 (2) „Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm” z obmiarem na 47 kg (zgodnie z dok. Projektową)

1. Proszę o podanie rodzaju i wielkości drzew przewidzianych do zasadzenia.

*Odp.:W przedmiarze branża budowlana należy wprowadzić następujące zmiany:*

- Poz. 2.38.9.3 należy zmienić obmiar z 5 szt na 8.szt

*rodzaj drzew do nasadzenia: klon (pospolity/palmowy)/świerk zwyczajny o obwodzie pnia 10 cm na wysokości 100 cm.*

1. Proszę o informację kto ponosi koszty serwisowania urządzeń ( np. windy ) w okresie gwarancji – Wykonawca , czy Zamawiający.

Odp.: Zgodnie z zapisami w umowie,

1. Prosimy o uzupełnienie projektu o opis warunków ochrony p.poż dla obiektu.

Odp.: Opis warunków ochrony przeciwpożarowej zawarty jest m.in. w opisie technicznych projektu budowlanego,

1. Czy dla obiektu została sporządzona ekspertyza p.poż. z wydanym postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego?

*Odp.: Nie, projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż bez uwag.*

*Ponadto Zamawiający informuje, że w szafie LPD1 wskazanej na rysunku E-19 branży elektrycznej należy zamiast 3szt Switch 24 portowych uwzględnić 2szt. Switch 48 portowe o parametrach spełniających poniższe minimalne wymagania:*

