Nowy Targ, 22.06.2017r.

Znak sprawy: ZA.272.3.2017

**Pytania, odpowiedzi**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:** **Dostawę sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie**

Zamawiający w punkcie 1.7 wymaga aby macierz umożliwiała rozbudowę o moduły 2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3.5". Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające moduły 3U przy gęstości upakowania 15 dysków 3,5?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia jako minimalne parametry technicznie Zamawiający wymaga moduły o zajętości w szafach przemysłowych standardu 19” nie większej niż:**

* **2U przy gęstości upakowania minimum 24 dysków 2,5”,**
* **2U przy gęstości upakowania minimum 12 dysków 3,5” lub 4U przy gęstości upakowania minimum 24 dyski 3,5”**

**Są to wymogi minimalne i jako takie musza zostać spełnione.**

**Pytanie:**

Zamawiający w punkcie 3.1 wymaga aby macierz obsługiwała m.in. poziom RAID 0. Jest to poziom który nie gwarantuje żadnej dostępności danych w przypadku awarii dysku. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które nie wspiera poziomu RAID 0?

**Odpowiedź:  
Nie.  
Zamawiający dopuści jedynie rozwiązanie spełniające minimalną konfigurację określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie:**

Zamawiający w punkcie 4.3 wymaga aby macierz umożliwiła zdefiniowanie minimum 4096 woluminów, jednocześnie zamawiając tylko 12 dysków zainstalowanych w macierzy. Tak wysoko postawione wymaganie w stosunku do potrzeb niepotrzebnie podnosi klasę urządzenia bądź ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający uzna rozwiązanie umożliwiające zdefiniowanie minimum 1000 woluminów za spełniające wymagania?

**Odpowiedź:  
Nie.**

**Zamawiający dopuści jedynie rozwiązanie spełniające minimalną konfigurację określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie:**

Zamawiający w punkcie 4.12 wymaga aby macierz obsługiwała QoS dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które obsługuje QoS tylko dla LUN-ów?

**Odpowiedź:  
Nie.  
Zamawiający dopuści jedynie rozwiązanie spełniające minimalną konfigurację określoną   
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.**